**MSS-TZP-ZPP-26-ZO-11/2019 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Załącznik Nr 1 do Umowy)**

**Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa** | Ilość | **Opis** | **Wymagane parametry, warunki** | **Parametry oferowane** | **Nazwa , Typ, Wytwórca , Rok produkcji** |
| 1. | Ureterorenoskop kompaktowy 8/9,8 Charr. | 1 szt. | Parametry:  Ureterorenoskop kompaktowy wg Marbergera, średnica zewn. 8/9,8 Charr., kąt patrzenia 12 stopni, kanał roboczy 5,2x6,2 Charr., dł. Robocza 430 mm | TAK |  |  |
| 2. | Ureterorenoskop giętki 6/9,9 Charr ze Światłowodem. | 2 szt. | Parametry:  Ureterorenoskop giętki 6/9,9 Charr, dwukanałowy z blokadą włókna wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy/dystalny 6 Charr, dwa kanały instrumentowe każdy 3,3 Charr. Kąt patrzenia optyki 0 stopni typ optyki szerokokątna zakres obrazowania 85 stopni, długość robocza 680 mm. Zakres zagięcia góra/dół 270/270 stopni system pozycjonowania włókna laserowego z możliwością regulacji.  Światłowód do ureterorenoskopu giętkiego, śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem zielonym, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem) | TAK |  |  |

