**MSS-TZP-ZPP-26-ZO-13/2019 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Załącznik Nr 1 do Umowy)**

**Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | Ilość | **Opis** | **Wymagane parametry, warunki** | **Parametry oferowane** | **Nazwa , Typ, Wytwórca , Rok produkcji** |
| 1. | Zestaw do Videoendoskopii | 1 kpl.. | Procesor obrazu: HD, współpraca z endoskopami serii 250, 530 w standardzie wysokiej rozdzielczości (HD). Wejścia sygnału RGB, DVI, Y/C. Filtr do identyfikacji krwawień BLV. Funkcja obraz w obrazie, zoom elektroniczny, źródło światła xenon o mocy 150 W. – 1 szt.Videoendoskop: Głębia ostrości 3-50 mm, średnica końcówki 2,9 mm, kąt obserwacji 90 stopni, kąty zagięcia G/D 130/130 stopni, długość robocza 300 mm. – 1 szt.Monitor: LCD 24’’, rozdzielczość 1920\*1200 pikseli, obrazowanie panoramiczne 16:10, czas reakcji 14 ms, sygnały wejścia: VGA, DVI, C-Video, S-Video,SDI; jasność 300cd/m2, pole widzenia góra/dół 178 stopni; kontrast 100:1 – 1 szt.Wózek medyczny endoskopy: możliwość dowolnego ustawienia zestawu, półka nad monitor, wieszak na endoskop i akcesoria (regulowana wysokość), stabilna podstawa jezdna z hamownymi kółkami, filtr przeciwzakłóceniowy, zintegrowane zasilenie – 1 szt. | TAKTAKTAKTAK |  |  |

