**MSS-DN-ZPP-26-ZO-6/2023 Załącznik nr 2 do ZO i umowy**

**Zestawienie warunków, parametrów granicznych**

**Drukarka – 15 szt.**

**W skład 1 szt. wchodzi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **PARAMETR/WARUNEK** | **WARTOŚć WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ** | **UWAGI** |
| 1. | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min 2022, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
| 3. | * pojemność papieru Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny 100 arkuszy 80 g/m2 * Pojemność opcjonalnego podajnika papieru Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik 4: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik o dużej pojemności: 2 000 arkuszy 80 g/m2 * Maksymalna pojemność papieru 3 160 arkuszy 80 g/m2 * Formaty papieru Podajnik 1: A4, A5, B5; Tray 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik o dużej pojemności: A4; Podajnik wielofunkcyjny: A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5). Wsparcie niestandardowych rozmiarów: Szerokość 76-216mm, Długość 127-1321mm; Dupleks: A4, B5. Wsparcie niestandardowych rozmiarów: Szerokość 148-216mm Długość: 210-356mm * Gramatura papieru Podajnik 1/2/3/4: 64 arkusze 220 g/m2; Podajnik o dużej pojemności: 64 arkusze o gramaturze 220 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 arkusze o gramaturze 253g/m2; Dupleks: 64 arkusze o gramaturze 220g/m2 * Zespół drukowania dwustronnego Standard * Pojemność tacy odbiorczej Zadrukiem do dołu: 100 arkuszy 80 g/m2; Zadrukiem do góry: 500 arkuszy 80 g/m2 * Czas wydruku pierwszej strony: do 7 sekund * Oprogramowanie: sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD * Gwarancja producenta: min. 36 m-cy * Wyposażenie dodatkowe: 1 dodatkowy oryginalny kpl. materiałów eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły) i kabel USB do każdego z urządzeń | TAK |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | | | |
| 1 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. | TAK, podać |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 8 lat. | TAK, podać |  |  |

**UWAGA: Warunki/parametry określone w niniejszym załączniku, jako „TAK”/”Tak, podać” stanowią wymagania graniczne, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Wartość oferowanego parametru” Wykonawca musi podać wartość, itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnach: „Parametr/warunek” i „Wartość wymagana”).**